
附件1
 千景空间科技有限公司 测绘资质证书延续申请

主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
	单位名称
	千景空间科技有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	贵州省贵阳市云岩区安云路8号3-2-2-4号

	法定代表人
	税杰

	已有资质等级类别
	甲级：测绘航空摄影、地理信息系统工程、工程测量、界线与不动产测绘。 乙级：大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量；不得从事B级及以上卫星定位测量；不得从事专业重力测量；不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目，线状项目除外)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制；不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)。

	申请资质等级类别
	甲级：测绘航空摄影、地理信息系统工程、工程测量、界线与不动产测绘。***


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	王培静
	女
	41
	#

	2
	郎健
	男
	31
	

	3
	张丽
	女
	39
	#

	4
	蒋峰彦
	男
	39
	#

	5
	谭伟华
	男
	45
	#

	6
	饶思岩
	男
	41
	#

	7
	张辉
	男
	46
	#

	8
	白清鑫
	男
	40
	#


	测绘专业中级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	陈少华
	男
	42
	#

	2
	李勇
	男
	32
	#

	3
	王滔
	男
	32
	#

	4
	王培望
	男
	32
	#

	5
	张丽娟
	女
	41
	#

	6
	肖然高
	男
	31
	

	7
	王伟
	男
	40
	

	8
	谭伟国
	男
	42
	#

	9
	勾兆龙
	男
	38
	#

	10
	王希
	男
	41
	#

	11
	汪姝
	女
	44
	#

	12
	税杰
	女
	45
	#

	13
	吴树
	女
	37
	#

	14
	简贵芹
	女
	39
	#

	15
	胡琪
	男
	41
	#

	16
	王金国
	男
	42
	#

	17
	汪学兵
	男
	41
	#


	测绘专业初级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	李典林
	男
	31
	#


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	何祖义
	男
	39
	所学专业：计算机；职称专业：无

	2
	张吉鑫
	男
	31
	所学专业：无；职称专业：地理

	3
	周昌毅
	男
	30
	所学专业：地理信息；职称专业：地理

	4
	刘力
	男
	30
	所学专业：土地管理；职称专业：工程勘察

	5
	王庆庆
	男
	31
	所学专业：规划；职称专业：规划

	6
	麻雪浪
	男
	33
	所学专业：工程测量；职称专业：工程勘察

	7
	潘昌峰
	男
	28
	所学专业：工程勘察；职称专业：工程勘察

	8
	高鸿
	男
	23
	所学专业：建筑；职称专业：建筑

	9
	伍应兵
	男
	31
	所学专业：工程测量；职称专业：工程勘察

	10
	张金
	男
	35
	所学专业：无；职称专业：建筑

	11
	杨睿
	男
	32
	所学专业：规划；职称专业：规划

	12
	冉小婧
	女
	40
	所学专业：规划；职称专业：规划

	13
	杨琴
	女
	29
	所学专业：土地管理；职称专业：地理

	14
	向东
	男
	59
	所学专业：无；职称专业：规划


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华易E97 Air北斗版
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华易E97 Air北斗版
	1

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华易E97 Air北斗版
	1

	4
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华易E97 Air北斗版
	1

	5
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华易E97 Air北斗版
	1

	6
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华易E97 Air北斗版
	1

	7
	全站仪（不低于2秒级精度）
	科力达KTS-442R4LC
	1

	8
	全站仪（不低于2秒级精度）
	华星HTS-221R4
	1

	9
	全站仪（不低于2秒级精度）
	科力达KTS-442R4LC
	1

	10
	全站仪（不低于2秒级精度）
	科力达KTS-442R4LC
	1

	11
	全站仪（不低于2秒级精度）
	海星达ATS-320R
	1

	12
	全站仪（不低于2秒级精度）
	海星达ATS-320R
	1

	13
	全站仪（不低于2秒级精度）
	海星达ATS-320R
	1

	14
	全站仪（不低于2秒级精度）
	南方NTS-342R5
	1

	15
	全站仪（不低于2秒级精度）
	南方NTS-342R5
	1

	16
	全站仪（不低于2秒级精度）
	南方NTS-352R
	1

	17
	全站仪（不低于2秒级精度）
	南方NTS-352R
	1

	18
	全站仪（不低于2秒级精度）
	南方NTS-312B
	1

	19
	全站仪（不低于2秒级精度）
	海星达ATS-320R
	1

	20
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	21
	无人飞行测量采集系统
	飞马v500
	1

	22
	无人飞行测量采集系统
	大疆MATRICE4单北斗
	1

	23
	无人飞行测量采集系统
	DJI Matrice 3TD 机场套装
	1

	24
	无人飞行测量采集系统
	飞马D2000
	1

	25
	摄影测量系统
	PHOTMOD
	1

	26
	遥感图像处理系统
	飞马无人机管家 v2.1.9
	1

	27
	地下管线探测仪
	英国雷迪RD8100
	1

	28
	地下管线探测仪
	英国雷迪RD7100
	1

	29
	地下管线探测仪
	英国雷迪RD7100
	1

	30
	测深仪
	SM-5A
	1

	31
	地理信息处理软件
	中流万能测绘软件房地一体旗舰版 V1.0
	1

	32
	地理信息处理软件
	南方数码数字化地形地籍成图软件10.0
	1

	33
	地理信息处理软件
	南方数码数字化地形地籍成图软件10.0
	1

	34
	地理信息处理软件
	南方数码数字化地形地籍成图软件10.0
	1

	35
	地理信息处理软件
	南方数码数字化地形地籍成图软件10.0
	1

	36
	地理信息处理软件
	南方数码数字化地形地籍成图软件10.0
	1

	37
	地理信息处理软件
	南方数码数字化地形地籍成图软件10.0
	1

	38
	地理信息处理软件
	南方数码数字化地形地籍成图软件10.0
	1

	39
	地理信息处理软件
	南方数码数字化地形地籍成图软件10.0
	1

	40
	地理信息处理软件
	南方数码数字化地形地籍成图软件10.0
	1

	41
	地理信息处理软件
	南方数码数字化地形地籍成图软件10.0
	1

	42
	地理信息处理软件
	MAPGIG 第三次土地调查库信息管理系统软件
	1

	43
	数据服务器
	GEFORCE GTX
	1


四、测绘项目

	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业类别
	测绘金额(万元）
	验收机构

	1
	独山县水下地形测量项目
	本项目主要以数字高程模型水域空白区域(实景三维中国建设数据库中尚未获得水下高程值的区域)为施测范围，剔除已有可用水下地形成果资料区域后，对需要获取水下地形数据的湖泊、水库、坑塘、河流展水下地形测量，涉及坑塘44个，水库7个(其中大型水库1个，小型水库6个)。测量成果支撑水储存量调查，并融入实景三维中国数据库。
	2026-05-28
	海洋测绘
	36.98
	贵州图云测绘产品质量检验有限公司

	2
	惠水县水下地形测量工作项目
	本项目主要以数字高程模型水域空白区域(实景三维中国建设数据库中尚未获得水下高程值的区域)为施测范围，剔除已有可用水下地形成果资料区域后，对需要获取水下地形数据的湖泊、水库、坑塘、河流开展水下地形测量，涉及坑塘10个，水库5个。测量成果支撑水储存量调查，并融入实景三维中国数据库。
	2026-05-28
	海洋测绘
	12.00
	贵州图云测绘产品质量检验有限公司

	3
	平塘县水下地形测量工作
	本项目主要以数字高程模型水域空白区域(实景三维中国建设数据库中尚未获得水下高程值的区域)为施测范围，剔除已有可用水下地形成果资料区域后，以全县辖区范围内的水库、坑塘、河流为测量对象，通过收集已有测量成果资料进行标准化处理和实地测量等方式，对全县水库采取按比例方式抽取4个、坑塘采取划分网格的方式抽取16个进行水下地形测量。测量成果支撑水储存量调查，并融入实景三维中国数据库。
	2026-05-27
	海洋测绘
	14.80
	贵州图云测绘产品质量检验有限公司

	4
	雷山县全域正射影像航飞项目
	负责按照甲方要求及本合同约定，完成雷山县共1204平方公里全域航飞正射影像的数据采集、数据处理、成果制作及提交等工作。
	2025-11-17
	测绘航空摄影
	48.16
	贵州省乾诚检验检测有限公司

	5
	江口县农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目
	江口县农村房地一体、集体建设用地确权登记服务项目。对江口县10个乡镇102个村约43692户，坝盘镇11个村约5319户，德旺乡10个村约3747户，官和乡5个村约2167户，民和镇17个村约5970户，闵孝镇11个村约5602户，怒溪镇12个村约4275户，太平镇8个村约4274户，桃映镇13个村约5937户，凯德街道办事处8个村约3594户，双江街道办事处7个村约2807户，共计约43692户区域内所有农村宅基地、集体建设用地及地上房屋等建筑物、构筑物的权属调查工作，并完成农村房地一体的权籍调查数据入库。
	2025-04-15
	界线与不动产测绘
	1034.60
	广西北斗星测绘集团有限公司

	6
	黔南州州级自然资源统一确权登记项目
	项目工作内容为黔南州的自然保护地、河流调查与确权登记的主体性工作，主要包括但不限于以下:资料收集加工处理、编制工作底图、预划登记单元、自然状况信息提取统计、开展地籍调查、获取并关联公共管制和特殊保护信息、调查数据成果上图、调查数据入库，并协助配合开展登记工作。
	2024-06-17
	地理信息系统工程
	2221.00
	黔南州自然资源局


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	

	
	7.配置红黑电源。
	

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合


