
附件1
 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司 测绘资质证书延续申请

主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
	单位名称
	贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司

	单位性质
	国有企业

	注册地址
	贵州省贵阳市南明区宝山南路27号

	法定代表人
	向国兴

	已有资质等级类别
	甲级：工程测量、界线与不动产测绘。 乙级：大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量；不得从事B级及以上卫星定位测量；不得从事专业重力测量；不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目，线状项目除外)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制；不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)。

	申请资质等级类别
	甲级：工程测量、界线与不动产测绘。***


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	徐锐
	男
	42
	#

	2
	刘莉
	女
	53
	#

	3
	胡君
	男
	36
	#

	4
	王陆军
	男
	39
	#

	5
	汪建林
	男
	48
	#

	6
	李航
	男
	43
	#

	7
	顾莉娟
	女
	45
	#

	8
	罗天文
	男
	57
	#

	9
	吴恒友
	男
	57
	#

	10
	张茂珍
	男
	57
	#

	11
	何勇
	男
	47
	#

	12
	黄会前
	女
	34
	


	测绘专业中级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	吴超
	男
	38
	#

	2
	王松
	男
	44
	#

	3
	贺立捧
	男
	42
	#

	4
	石维峰
	男
	32
	#

	5
	赵朝彬
	男
	32
	#

	6
	郭亮亮
	男
	35
	#

	7
	童为民
	男
	36
	#

	8
	杨文锋
	男
	39
	#

	9
	王茂洋
	男
	34
	#

	10
	伍从静
	男
	36
	#

	11
	张超
	男
	37
	#

	12
	凡江林
	男
	37
	#

	13
	白翔
	男
	37
	#

	14
	刘志龙
	男
	43
	#

	15
	刘怀林
	男
	44
	#

	16
	曾传君
	男
	50
	#

	17
	李耕
	男
	39
	#

	18
	徐子扬
	男
	37
	#

	19
	王超
	男
	39
	#

	20
	冉景淳
	男
	41
	#

	21
	韩一
	男
	29
	


	测绘专业初级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	方勇
	男
	32
	#

	2
	杨胜飞
	男
	35
	#

	3
	章彭
	男
	30
	#


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	赵鑫
	男
	32
	所学专业：遥感；职称专业：水利

	2
	张雨舟
	男
	34
	所学专业：测绘工程；职称专业：水利

	3
	彭路瑶
	女
	32
	所学专业：地理信息；职称专业：水利

	4
	李安翼
	男
	32
	所学专业：摄影测量；职称专业：地理

	5
	李华
	男
	32
	所学专业：地质；职称专业：水利

	6
	刘明
	男
	33
	所学专业：水利；职称专业：水利

	7
	罗杰
	男
	32
	所学专业：大地测量；职称专业：水利

	8
	杨文联
	女
	42
	所学专业：测绘工程；职称专业：水利

	9
	李扬波
	男
	40
	所学专业：电力；职称专业：电力

	10
	柴香
	女
	28
	所学专业：测绘工程；职称专业：水利

	11
	管允粽
	男
	29
	所学专业：测绘工程；职称专业：水利

	12
	曹行科
	男
	27
	所学专业：土木；职称专业：水利

	13
	成珺湫
	女
	27
	所学专业：地理；职称专业：规划

	14
	聂丹萍
	女
	45
	所学专业：档案；职称专业：档案

	15
	罗帧予
	女
	35
	所学专业：软件；职称专业：软件

	16
	王小凤
	女
	30
	所学专业：地理信息；职称专业：水利

	17
	丛俊宇
	男
	29
	所学专业：地质；职称专业：水利


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测B5
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测I86
	1

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测I86
	1

	4
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测I86
	1

	5
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测I86
	1

	6
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测I86
	1

	7
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测I86
	1

	8
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测I86
	1

	9
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测I90
	1

	10
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS02ultra2
	1

	11
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS02ultra2
	1

	12
	全站仪（不低于2秒级精度）
	GPT-3002LND
	1

	13
	全站仪（不低于2秒级精度）
	GPT-3002LND
	1

	14
	全站仪（不低于2秒级精度）
	中海达ZTS-720
	1

	15
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60
	1

	16
	全站仪（不低于2秒级精度）
	苏州一光RTS 010A
	1

	17
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DiNi03
	1

	18
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DiNi03
	1

	19
	地下管线探测仪
	雷迪RD8100
	1

	20
	地下管线探测仪
	雷迪RD8200
	1


四、测绘项目

	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业类别
	测绘金额(万元）
	验收机构

	1
	铜仁市自然资源统一确权登记项目
	项目地点：项目实施地点为铜仁市，协议签订地点为贵州贵阳。

工作内容：1. **资料收集与处理**：收集遥感影像、DEM、三调成果、不动产登记、自然保护地、河流岸线管理、矿产资源等基础资料，开展矢量化、坐标转换等加工处理，编制项目工作底图。

2. **预划登记单元**：结合自然保护地审批界线、河流管理范围及现有调查成果，预划自然资源登记单元，开展外业实地核实单元界线，做好与各类既有边界衔接。

3. **地籍调查**：以登记单元为单位开展地籍调查，划清全民所有与集体所有、不同层级全民所有、不同集体所有者、不同类型自然资源共 “四条边界”；查清自然资源的种类、数量、质量、分布等自然状况以及权属主体，关联生态保护红线、管制政策等公共管制信息；对界线存疑、权属争议区域开展实地补充调查。

4. **数据建库与成果编制**：开展调查数据上图入库，建设自然资源确权登记、地籍调查数据库；编制登记单元图、地籍图、各类专题图、登记簿、面积汇总表、技术及工作总结报告等全套成果，完成矿产资源分层标注。

5. **成果衔接与登记配合**：将调查成果和不动产登记、集体土地所有权登记等成果进行衔接，配合开展首次登记通告发布、协助完成自然资源确权登记办理工作。

6. **配套工作**：按要求提供驻场、售后技术支持，落实涉密资料保密管理，按规范提交数据库、图件、表格、文字报告全套成果资料。

其中40%工作量属于工程测量范畴，总合同结算金额为105.2289万元，折算工程测量部分为42.09万元。
	2025-03-31
	工程测量
	42.09
	贵州中达宏腾工程有限公司

	2
	贵州省中型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目(2024年度)设计采购施工(EPC)总承包
	项目地点：贵州省境内 27 座中型水库

作业内容：对 27 座水库开展 GNSS 四等平面控制网、五等高程控制网布设、埋石与观测；开展无人船多波束水下地形全覆盖测量；对坝顶、溢洪道、水尺等水工特征点开展高程复核实测；开展水位同步观测、水上/水下地形接边核查。

本项目工程测量占比30%，包含 27 座水库四等 GNSS 平面 + 五等高程控制网布设观测、标石埋设；全库区无人船多波束水下地形全覆盖测量、水深剖面采集；坝顶、溢洪道、水尺等水工特征点实地高程复核；库区岸边人工补测、水位同步观测、水下淤积实地探测等全外业实测工作。
	2024-12-03
	工程测量
	299.48
	贵州省水利工程管理局

	3
	贵州省黔东南州宣威水库工程勘察设计
	项目已完成初步设计阶段工程测量工作，工程测量部分包含 GPS 控制点布设观测、图根点测量、1:500 水下地形测量、河道断面测量；全部为地面 / 水域实地控制、实测作业，符合工程测量业务定义，并分摊对应技术成果费。
	2024-10-31
	工程测量
	44.94
	水利部水利水电规划设计总院

	4
	贵州省铜仁市花滩子水库工程勘察设计、采购、施工总承包（EPC）
	完成项目初步设计阶段工程测量工作，其中工程测量包含GPS 控制点、图根点布设、观测、埋石等地面控制测量工作，属于实地外业实测业务，符合工程测量专业定义，按比例分摊技术成果费。
	2024-09-19
	工程测量
	13.22
	水利部水利水电规划设计总院

	5
	大方县县管河范围划界项目
	项目地点：位于大方县 对江镇、绿塘乡、长石镇、核桃彝族白族乡、大山乡；其中绿塘岔河部分河段涉及毕节市金海湖新区管辖范围，经协商由大方县水务局牵头完成该河全段划界工作。

工作内容：1. 编制河道管理范围划界实施方案、实施报告、岸线保护与利用规划报告；2. 开展河道基本控制测量、河道划界断面测绘；3. 开展河道水文调查、计算与分析，确定河道管理范围外缘线；4. 测定界桩（牌）、公告牌坐标、高程，制作成果图、成果表；5. 开展界桩（牌）、公告牌的制作、现场布设安装；6. 开展河道划界信息化录入以及数据库建设；7. 开展成果征求意见、专家审查复核、资料整理归档、工程移交等配套工作。
	2024-06-23
	界线与不动产测绘
	143.80
	大方县水务局

	6
	安顺市8条市级河长管理河流划界及岸线保护与利用规划编制项目
	项目地点：位于安顺市行政辖区范围内，涉及**城关河、大西桥河、许怀河、镇宁河、小屯河、牛场河、槎白河、后寨河**共 8 条河道，总河道长度约 140 公里。

作业内容：1. 开展河道带状地籍图测绘、河道大断面测绘；

2. 开展水文计算，实施河道管理范围划界；

3. 完成界桩（牌）、公告牌的制作与安装；

4. 编制岸线管理保护与利用规划；

5. 开展项目配套相关服务工作。
	2022-11-30
	界线与不动产测绘
	193.20
	安顺市水务局

	7
	纳雍县水务局采购水东河等13条河流管理范围划界及岸线利用规划编制
	工作地点：项目位于纳雍县，涉及 11 条县管河流（水东河、箱子河东河、箱子河、张维河、河溪河、得勒科河、以角河、香车河、田尾巴河、田坝河、藤桥河、野鸡河）及 2 条乡管河流（大小河、地尾河），划界总里程**184km**。

工作内容：1. 开展带状地形图测绘、河道大断面测绘；

2. 实施河道水文分析计算，划定河道管理范围线；

3. 开展界桩、界牌、公告牌制作与埋设安装；

4. 编制岸线管理与利用规划；

5. 完成成果整理、资料归档移交等配套服务工作。
	2022-11-21
	界线与不动产测绘
	353.60
	纳雍县水务局

	8
	江口县县管河道管理范围划界项目
	项目地点：划界涉及 7 条河流，分布于江口县多个乡镇（街道）：潮水河、凯土河在德旺乡；牛岩河在双江街道；怒溪河在怒溪镇；瓦溪河、盐井河、邦家河在坝盘镇，项目划界总里程**82km**。

工作内容：1. 开展带状地形图测绘、河道大断面测绘；

2. 开展河道水文分析计算，划定河道管理范围线；

3. 完成界桩、界牌、公告牌的制作与埋设安装；

4. 编制岸线管理与利用规划；

5. 配套完成成果整理、资料归档移交等相关服务工作。
	2022-10-27
	界线与不动产测绘
	88.00
	江口县河道治理保护中心


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	

	
	7.配置红黑电源。
	

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合


